**ÚP ČR Havířov- rekonstrukce PAVILONU b pro potřeby zaměstnanosti**

## Dokumentace pro výběrové řízení

**-technická specifikace pro interiérové vybavení objektu**

Zhotovitel: PROFSTAV s.r.o.

Záříčí 889

739 21 Paskov

IČ: 28615735

Investor: Česká republika- Úřad práce České republiky

Dobrovského 1278/25

170 00 Praha 7

Místo stavby: Junácká 1632/3

Havířov- Podlesí

736 01 Havířov

Zpracoval: Ing. Hana Grimmová

Email: grimmova@profstav.cz

Barevné řešení plastových a čalouněných židlí je zřejmé z výkresové dokumentace. Kvalita a typ kancelářské židle je určena popisem u výkresu. V kuchyňkách se počítá s mikrovlnnou troubou o výkonu cca 800 W a lednici jednodvéřovou s mrazákem o výšce cca 1,6 m.

N29 – Sestava stolů

* Stolové desky DTDL javor síla 25 mm.
* Nohy, luby, nástavec stolu, zásuvková skříň DTDL javor síla 18 mm.
* Nohy opatřeny plastovými stavěcími nožkami pro tl. 18 mm.
* Všechny hrany ABS javor síla 2 mm.
* Zásuvková skříň stavěcí nožky kovové, pevné záda síla 18 mm, tužkovník a zásuvky plastové osazené částečnými výsuvy s dotahem a tlumením, úchytky obloukové broušený nikl rozteč 128 mm, centrální zámek s vložkou.
* Výsuv na klávesnici částečný kuličkový, deska DTDL síla 18 mm, ABS 2 mm.
* Průchodky kovové (vždy 2) průměr 70 mm, otvory vrtat až na místě podle dispozice.

N24 – Sestava skříní na pořadače

* Korpusy skříni a police DTDL javor síla 18 mm, hrany ABS 0,5 mm.
* Dveře skříní DTDL javor síla 18 mm, hrany ABS 2 mm.
* Záda skříní MDF 3 mm bílá, osazená do polodrážky.
* Korpusy na stavěcích nožkách s odpovídající únosností.
* Dvířka osazeny klipovými závěsy (např. INTERMAT), úchytky obloukové broušený nikl rozteč 128 mm, zámky zásuvkové s výměnnou vložkou.
* Police na podpěrkách typu ME 05.

N25 – Kontejner zásuvkový

* Vše DTDL javor síla 18 mm
* Půda, dno a čílka zásuvek ABS hrana 2 mm, ostatní ABS hrana 0,5
* Pevná vložená záda
* Tužkovník a zásuvky plastové osazené částečnými výsuvy s dotahem a tlumením. Úchytky DTTO.
* Kontejnerová kolečka s plotničkou průměr min. 40 mm.
* Včetně organizéru na psací potřeby ve vrchním šuplíku.
* Centrální zámek s vložkou.

N16 – Zástěna stolových sestav

* DTDL javor síla 18 mm. Hrany ABS javor 2 mm po celém obvodě, plastové stavěcí nožky. Zástěna bude vždy umístěna mezi sestavami SSKP ve velkých kancelářích pro styk se stranami.

N26, N27 a N28 – Dělící stěna z lamina

* DTDL javor síla 18 mm. Hrany ABS javor 2 mm (popř. dle přání investora) po celém obvodě, plastové stavěcí nožky. Dělící stěna bude ke stěně připevněna pomocí kovových úhelníků 50x50x20 ze strany zaměstnanců. Připevnění je rovněž potřeba k nábytku – dle požadavků investora.

Kuchyňská linka velká (do čajovny) N13 a pro zázemí zaměstnanců N14

* Korpusy i dvířka DTDL javor síla 18 mm. Hrany korpusů ABS 0,5 mm, hrany dvířek ABS 2 mm.
* Záda skříněk MDF 3 mm bílá, u horních skříněk odsazená, rektifikační závěsy.
* Dvířka osazeny klipovými závěsy. Úchytky DTTO.
* Zásuvky částečné rolničkové výsuvy s ocelovými boky (např. MULTITECH) s tlumením.
* Pracovní deska síla 38 mm, zástěna síla 9,5 mm dezén např. F274.
* Korpusy na plastových rektifikačních nožkách 100 mm opatřenými soklem s těsnicím profilem.
* V horní skříňce vestavná mikrovlnná trouba o výkonu cca 800 W (např. MORA VMT 311X).
* Dřez s odkapem nerez a baterie stojánková chrom.
* Součástí kuchyňské linky bude samostatně stojící lednice jednodvéřová s mrazákem o výšce cca 1600 mm.

Sestavy skříní N4, N7, N5 a N8

* Korpusy skříní a police DTDL javor síla 18 mm, hrany ABS 0,5.
* Dveře skříní DTDL javor síla 18 mm, hrany ABS 2 mm.
* Záda skříní MDF 2,5 mm javor, osazená do polodrážky.
* Korpusy na stavěcích nožkách s odpovídající únosností.
* Dvířka osazeny klipovými závěsy (např. INTERMAT), úchytky obloukové broušený nikl rozteč 128 mm.
* Zámky zásuvkové s výměnnou vložkou pro skříně SSV zámek rozvorový nebo trojcestný s výměnnou vložkou.
* Pro skříň SSV výsuvný věšák na ramínka.
* Police na podpěrkách typu ME05.

N1 – Skříň pod kopírku

* Vše DTDL javor síla 18 mm. ABS hrana 2 mm.
* Pevná vložená záda.
* Kontejnerová kolečka s plotničkou průměr min. 40 mm.

N15 – Stůl pro čajovou kuchyň

* Stolová deska DTDL javor síla 25 mm, ABS hrana 2 mm.
* Stolové nohy ocelové 50 x 50 mm, povrchová úprava stříbrná.
* Půdorysný rozměr 850 x 850 mm.

Stůl kancelářský s klávesnicí N22 a bez klávesnice N21

* Stolová deska DTDL kalvados červený síla 25 mm, ABS kalvados červený síla 2 mm.
* Nohy stolu a lub DTDL javor síla 25 mm, ABS javor síla 2 mm.
* Nohy opatřeny plastovými stavěcími nožkami pro tl. 25 mm.
* Pro SKV výsuv na klávesnici částečný kuličkový, deska DTDL javor síla 18 mm, ABS 2 mm.
* Pro vedoucí pracovníky provedení kalvados červený, v ostatních kancelářích javor.

N9 – Stůl kancelářský s výsuvem na klávesnici

* Stolová deska DTDL kalvados červený síla 25 mm, ABS kalvados červený síla 2 mm.
* Nohy stolu DTDL javor síla 25 mm, ABS javor síla 2 mm.
* Lub stolu DTDL javor síla 18 mm, ABS javor síla 2 mm.
* Nohy opatřeny plastovými stavěcími nožkami pro tl. 25 mm.
* Výsuv na klávesnici částečný kuličkový, deska DTDL javor síla 18 mm, ABS 2 mm.
* Pro ostatní zaměstnance provedení javor.

N3 – Zasedací stůl

* Stolová deska DTDL javor síla 25 mm, ABS hrana 2 mm.
* **Pro vedoucí pracovníky** DTDL kalvados červený síla 25 mm, ABS hrana 2 mm.
* V ostatních kancelářích barva javor.
* Stolové podnože se spojovacími kanály (např. tp Quantum). Profil podnože 50x50.
* Povrchová úprava stříbrná.

N10 – Zasedací stůl půlkulatý

* Stolová deska DTDL javor síla 25 mm, ABS hrana 2 mm.
* Stolové nohy ocelové 50x50 mm, povrchová úprava stříbrná.

N11 – Šatní skříňka

* Korpus skříně a police DTDL javor síla 18 mm, hrany ABS 0,5 mm.
* Dveře skříní DTDL javor síla 18 mm, hrany ABS 2 mm.
* Záda skříní pevná DTDL javor síla 18 mm.
* Korpus na plastových rektifikačních nožkách opatřených soklem s těsnicím profilem a větrací mřížkou.
* Dvířka osazeny klipovými závěsy (např. INTERMAT).
* Zámky zásuvkové s výměnnou vložkou.
* Půda, dno a pevné police odsazeny od zad o 12 mm. Šatní tyč oválná na ramínka.

**Poznámka:**

Výška stolů SKV a SK bude 750 mm včetně stavěcích nožek. Stoly s výsuvem na klávesnici budou opatřeny kovovými průchodkami o průměru 70 mm. Tyto se budou vrtat až na místě.

N12 – sestava 5ks plastových sedáků na kovové konstrukci

Plastové sedáky v modré barvě umístěné na kovové konstrukci s kotvením do podlahy.

N17 – kancelářská židle pro zaměstnance

manažerské křeslo ergonomické, se stavitelnými područkami a s plynovým pístem, nosnost do 130ti kg. - celokovová synchronní mechanika. - výškově stavitelné područky. - výškově a hloubkově stavitelná bederní opěrka. - výškově a kloubově stavitelný podhlavník. - samonosná síťovina na opěráku. - masivní kovový kříž. - záruka 36 měsíců. Barva dle výkresu: modro-černá.

N18 – židle s plastovým sedákem pro klienty

Židle kovové konstrukce s plastovým sedákem a opěrátkem. Barva modrá, typ dle výkresu.

N19 – židle s čalouněným sedákem

Židle kovové konstrukce s čalouněným sedákem a opěrátkem v modré barvě.

N20 – informační vitrína

Vitrína v min 1100 x š min 1400 x hl 40mm, min 24xA4, hliníkový rám v barvě elox, otevírání křídlo, nerozbitný karbonát Lexan, uzamykatelná přiloženými klíči, magnetická zadní stěna. Možnost upevnění na sloupky přikotvené k podlaze. Odolné vandalizmu. Spodní hrana ve výšce 900.

N23 – kovový regál

Kovové regály, základní 180 x 100 x 40 - 60 cm, 1 200 kg, 4 police, modré Policové regály o šířce 1 000 mm a nosností 1 200 kg jsou vhodné do všech skladů, dílen, prodejen apod. Čtyři police vyrobené z dřevotřísky, která je zapuštěná do kovového rámu, disponují nosností 300 kg. Montáž stacionárních regálů je prováděna bez šroubových spojů. Modrá a oranžová barva zaručují zajímavý vzhled. Možnost dokoupení přídavných polic. Zde však může dojít ke snížení deklarované nosnosti regálového pole.

Kartotéka

Plechová kartotéka se čtyřmi šuplíky. Korpus v barvě slonová kost (popř. obdobná), čela jednotlivých šuplíků v modré barvě.

V Paskově, březen 2015

Zpracoval: Ing. Hana Grimmová